Title: 目 次
Author: 吉野順子
Last saved by: oa
Company: 愛知県

様式番号Ｈ

検査設備明細書

対象容器等：圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器及びこれらに装置されている附属品（容器則第３３条第３号及び第６号）

１．	容器の表面を清じょうにするための設備（告示第３１条第４項第１号）
設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考
エアーガン又は洗じょう液噴霧装置 | | | |
ワイヤーブラシ | | | |
スクレパ | | | |

２．	容器の外面を照明検査するための設備（告示第３１条第４項第２号）
設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考
蛍光灯又は白熱電灯 | | | |
鏡又はファイバースコープ | | | |

３．	容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備（告示第３１条第４項第３号）
設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考
スケール（JIS B7516(1987)金属製直尺１級に適合するもの） | | | |
ノギス（JIS B7507(1993)ノギスに適合するもの） | | | |
デプスゲージ（JIS B7518(1993)デプスゲージに適合する最小読取目盛0.02mm以下のもの） | | | |
拡大鏡 | | | |

４．	漏えい試験のための設備（告示第３１条第４項第４号及び第３１条第７項）
設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考

①圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器
ガス検知器（メタンガスの濃度が
０．２％以下まで検出できるもの）又は検知液及び塗布のための器具

②最高充塡圧力が３５ＭＰａ以下の圧縮水素自動車燃料装置用容器
ガス検知器（水素の濃度が０．１％以下まで検出できるもの）
又は検知液及び塗布のための器具

③最高充塡圧力が３５ＭＰａを超える圧縮水素自動車燃料装置用容器
ガス検知器（水素の濃度が０．０３％以下まで検出できるもの）

④圧縮水素運送自動車用容器
ガス検知器（水素の濃度が０．１％以下まで検出できるもの）
又は検知液及び塗布のための器具

圧力計（最高充塡圧力の１．５倍以上３倍以下の最高目盛のあるものであって、JIS B7505-1（2007）アネロイド型圧力計－第１部：ブルドン管圧力計に適合しているもの） | | | |