|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出来形測定図 | 工事名 |  | 測定者 |  |

展開図（山腹工・実播工等）

様式7-11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ℓ=12.3  マツ10、  ヤシャ5  ℓ=12.5  マツ10、  ヤシャ5  16㎡  14㎡  マツ3、ヤシャ2  第2号土留工 L=38.0  第1号土留工 L=18.5  ℓ=2.0 マツ2、ヤシャ2  ℓ=1.8 マツ2、ヤシャ1  ℓ=3.6 マツ3、ヤシャ2  ℓ=2.3 マツ3、ヤシャ1     |  |  | | --- | --- | | 測定上の注意事項 |  | | 単位 | 延長はｍ単位とし、小数第１位止めとする。（切捨） | | 張芝水路工 | 受口については、弧長相当分として延長に加算する。 | | むしろ伏工 | むしろの重なりを適正にし、枚数で面積換算しても良い。 | |