Title: 目 次
Author: 吉野順子
Last saved by: oa
Company: 愛知県

様式番号Ｄ

容器再検査対象容器一覧表

容器の種類^＊１

ガスの種類

残ガス回収した容器か否か（可燃性ガス又は毒性ガスを充塡する容器のみ）

その他の条件^＊２

内容積^＊３
（単位：㍑）

「^＊１容器の種類」は、以下から選択してください。
溶接容器、超低温容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、一般複合容器、
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、
液化天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器、
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器
「^＊２その他の条件」は、容器の種類が、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器の場合のみ、以下の①～④のうちいずれかの番号で選択して下さい。（容器則第２６条第１項第３号イ）
・加圧試験による耐圧試験を実施する容器
　　①　破壊に対する安全率が３．５以上となるように肉厚を定めた容器であって内容積が２リットル以下のもの（金属ライナー製一般複合容器を除く。）
　　②　高圧ガス運送自動車用容器
　　③　プラスチックライナー製一般複合容器
・膨張測定試験による耐圧試験を実施する容器
④　上記①～③以外の容器
「^＊３内容積」は、条件を付す場合のみ記載して下さい。